程式有三個tab頁面 四個功能鍵

Tab頁面有

1. Update    
2. S/N
3. Final Test (產線使用)

功能鍵有

1. Start            (熱鍵 F1)
2. Select File      (熱鍵 F2)
3. Reset File Path  (熱鍵 F3)
4. Device Info      (熱鍵 F4)

"Select File", "Reset File Path" 為 Update 頁面專用



功能

一. Update :

1. type選項裡選擇機型

2. 拖拉檔案或是按Select File (熱鍵 F2)跳出檔案總管視窗點選欲更新檔案 (在 S/N, Final Test 頁面拖拉檔案功能會關閉)

3. 按下Start (熱鍵 F1) 開始更新

4. 等待COM 狀態面板轉為綠色則是更新成功, 若為紅色則是失敗且會顯示錯誤碼



二. S/N : 

1. Check欄位填寫機型的版本資訊 (字串需完全一樣 EX : 機型AP版本為 1.00.00, Check欄位不能只填寫1.00)
                               
2. Setting欄位填寫序號範圍, 若上限小於下限則會跳出 EXTRA_TEST_SN_ERROR (0XB1)訊息, 

   目前上限預設為99999, 省去單隻更新序號時須填寫下限及上限兩欄位的工時

3. 按下Start (熱鍵 F1) 開始更新

4. 等待COM 狀態面板轉為綠色則是更新成功, 若為紅色則是失敗且會顯示錯誤碼



三. Final Test :

1. Setting頁面裡將欲測試的項目及測試Model選好

2. 按下Start (熱鍵 F1) 開始更新

3. 等待COM 狀態面板轉為綠色則是更新成功, 若為紅色則是失敗且會顯示錯誤碼



四. 救援 :

正常更新流程為詢問機器資訊後才開始更新, 若上次更新失敗導致機器AP層損毀停留在boot層, 可將Help->Check Device Info關掉,

如此就會跳過詢問步驟開始更新, 注意此時軟體會將所有找的到的comport認為是type勾選的機形, 要確保只有需要更新的機器連接



常見錯誤碼

1. 0000 : 機器接觸不良居多, 重插USB連線或是程式重開可解決

2. 0021 : 下命令後機器時限內未回傳資訊(Time Out), 確認連線正常, 機器重啟後再跑一次流程

3. 00B1 : S/N功能下序號範圍錯誤

4. 00B2~00B8 : S/N功能下Check頁面填寫的版本資訊與機器不符 (字串需完全一樣 EX : 機型AP版本為 1.00.00, Check欄位不能只填寫1.00)
	


